현장 발파작업관리 Q & A

Qus. 1	지발당 장약량이란 무엇인가 ?
Ans. 1	발파에 의해 생성되는 탄성파는 지반의 밀도(≒ 고결도) 및 불연속면 상태에 따라 700 m/sec(풍화암) ∼ 5,800m/sec(극경암)의 속도를 가진다. 사용지발뇌관은 전, 후단의 지연시차는 20 ∼ 25ms(milli second)를 가지며 이는 풍화암 을 기준으로 할 때 약 14m의 거리를 유지한 채, 진동이 전파됨을 의미한다. 따라서, 동일 번호를 사용하지 않는 경우 지반진동은 중첩되지 않고 각각 진행되므로 비록 1회 발파시 많은 량은 폭약을 사용한다 할지라도 적절하게 지발뇌관을 사용한다면 진동관리를 유효하게 할 수 있다. 이때, 동일한 번호의 뇌관에 장전된 폭약의 총량을 □지발당 장약량□이라고 한다. † 통상 지연시차가 8ms 이내이면 순발로 취급하여 진동이 중첩되는 것으로 취급함.

Qus. 2	순발뇌관(# 0번뇌관)의 지연시차는 얼마인가 ?
Ans. 2	순발뇌관은 지연시차가 없는 것으로 취급하지만 실제로는 점화옥의 가열에 소요되는 시간으로 인해 통전(발파 Key)후 0.2ms 가 경과된 후 기폭 됨..
	전기뇌관의 기폭과정을 고속 촬영한 광경

Qus. 3	폭속(VOD : Velocity of Detonation)이란 무엇인가 ?
Ans. 3	폭약이 1초당 연소 또는 폭굉하는 속도를 말하며, 폭속이 큰 폭약일수록 위력이 큼 을 의미한다. 일반적으로 파쇄 대상 암반의 탄성파속도보다 큰 폭속을 가지는 폭약을 사용하는 것을 원칙으로 하나 도심지 진동제어발파와 같은 경우는 최소저항선 및 공간격을 축소시키고 저비중, 저폭속의 폭약을 사용함이 유리하다.

Ans. 3	폭약은 폭굉에 의해 충격파가 먼저 생성되고, 이후에 고압의 후 가스가 발생된다. 즉, 충격파에 의해 균열이 생성되고 후가스에 의해 균열을 확장시킨다.
	고성능 다이나마이트 폭발과정을 고속 촬영한 광경

Qus. 4	만약 장약량을 2배로 증가한다면 진동속도의 증가량은 얼마인가. 단, 다음의 식을 이용 하라. [eqn: V = 100 LEFT [ { d} over { √W } RIGHT ] { }^{-1.6 }] 여기서 d : 폭원과의 이격거리(m). W : 지발당 장약량(kg)
Ans. 4	[eqn: V2 = 100 LEFT [ { d} over {sqrt 2W } RIGHT ] { }^{-1.6 }] [eqn: = 100 LEFT [ { d} over {1.414 sqrt W } RIGHT ]^ { - 1.6}^{ }] [eqn: = 1.41 { }^{1.6 } * 100 LEFT [ { d} over { SQRT { W} } RIGHT ] { }^{-1.6 }] [eqn: = 1.41 { }^{1.6 } * V] [eqn: = 1.74 V] 비고] 장약량이 2배로 증가하면 진동속도는 2배가 아니라 1.73배로 증가함.

Qus. 5	만약 거리가 2배로 증가한다면 진동속도의 감소는 얼마가 되겠는가?
Ans. 5	[eqn: V = 100 LEFT [ { 2d} over { SQRT { W} } RIGHT ] { }^{-1.6 }] [eqn: = { 2}^{-1.6 } * 100 LEFT [ { d} over { SQRT { W} } RIGHT ] { }^{-1.6 }] [eqn: = { 1} over { { 2}^{1.6 } } * V = 0.33 V] 비고] 거리가 배로 증가하면 진동속도의 감소는 절반으로 줄어드는 것이 아니라 2/3(67%) 감소함.

Qus. 6	진동속도의 단위인 □kine"은 무엇인가 ?
Ans. 6	발파에 의해 생성된 지반진동은 변위, 속도, 가속도 등 3가지 형태로 표현된다. 이중 구조물과 관련된 피해의 척도로 진동속도를 주로 이용하는데 그 이유는 진동속도 와 피해의 양상이 비례적으로 잘 맞는 경향을 보이기 때문이다. 진동속도의 단위는 mm/sec, cm/sec 등으로 표현하며 종종 □카인(kine)"이라고도 한다. kine에 대한 정의는 다음과 같다. □물리용어로서 M.K.S 단위체계에서 1초에 1cm를 이동한 경우□

Qus. 7	진동측정 Data Sheet에서의 USBM RI 8507 이란 도표는 무엇인가 ?
Ans. 7	미광무국(USBM : United Stated Bureau of Mine)에서 시험가옥을 축조한 후 인근에서 많은 발파작업을 시행하면서, 시험가옥에 나타난 피해(Damage)의 정도를 진동속도, 주 파수 수준괴 비교하여 작성한 도표.
		옆 도표에서 실선의 의미는 시험가옥의 피해발생 경향선을 의미하며, 저주파일수록 진동속도는 낮아지는 것을 볼 수 있다. 즉, 낮은 수준의 진동치라도 지반의 진동주파수가 10Hz 이하인 경우 피해를 유발시킬 수 있음을 나타낸다. (Siskind. 1981)

Qus. 8	진동측정 Data Sheet에서 PPV와 PVS란 무엇을 의미하는가 ?
Ans. 8	PPV(Peak Particle Velocity) : 최고입자진동속도로 진동의 3방향 성분(L, V, T) 중 최 고치를 의미. PVS(Peak Vector Sum) : 동일시간대의 L, V, T성분의 PPV의 합성치로 Vector 합을 취한 것. 즉, [eqn: rm PVS~=~ SQRT { (L^2 ~+~V^2 ~+~T^2 )}]

Qus. 9	진동측정기의 센서의 설치 위치는 어디인가 ?
Ans. 9	지반이건 구조물이건 상관은 없으나 구조물의 피해정도를 파악하기 위한 경우는 구조물 기초지반(토사 또는 암반)에 설치하는 것이 원칙임. (독일공업규격 DIN 4105) 이는 발파공에서 전파되어온 진동이 구조물 하부 지반을 통과할 때 구조물로 진동이 입 사되면 구조물의 중량(Mass) 및 형상에 의해 2차 진동을 유발시켜 개구부, 미장부 등에 균열생성 또는 기존균열의 확장 등을 발생시킨다. 따라서, 기초지반의 진동속도 수준과 주파수를 우선 측정한 후 구조물에 진동센서를 성 치한 후 구조물의 주파수를 계측하여 공진 가능성 등을 파악한다.
	구조물에 설치한 경우	지반에 설치한 경우

Qus. 10	진동 단위 중 카인(kine, cm/sec)과 dB(V)는 어떻게 다르고 그 적용범위는 ?
Ans. 10	우리나라 환경부에서 규정한 건설진동의 측정, 평가 기준은 □진동가속도 V(수직) 성분□ 에 대해서만 정의되어있고, 진동속도(cm/sec, kine)에 대해서는 아직 설정되어 있지 않 다. 진동가속도는 dB로 표현되며 이는 주로 인체의 감각에 대해 표현되고 있으나, 진동 속도는 구조물의 피해에 대해 표현되고 있다. 우리나라 환경법에 규정한 건설진동의 규제치는 70dB(V)로 이를 환산식을 이용하여 계 산하면 약 0.089cm/sec에 해당된다. 이는 인체가 감지할 수 있는 수준으로 매우 비현실적인 규제기준이라 할 수 있다.

Qus. 11	시방서 규제 기준과 환경법의 규제기준이 상이할 경우 상위법은 ?
Ans. 11	일반적으로 시방서에서는 진동규제기준을 일률적으로 0.5cm/sec를 적용하는 경향이 있 으나, 실제 발파공해에 의해 민원이 발생되어 법원 및 환경부 중앙환경분쟁조정위원회 등의 기관에 의해 피해 개연성을 판정할 때에는 0.3cm/sec를 기준으로 삼고 있다. 따라서, 0.3cm/sec를 현장 관리기준으로 설정하는 것이 타당하다.

Qus. 12	발파진동 계측 기록지의 해독방법은 ?
Ans. 12

No	Item	Description	Remark's
1	Trigger Source	계측기가 작동을 시작하는 진동(소음)의 크기로 이 값 이하이면 미작동 됨	0.508mm/sec
2	Record Time	계측기가 외부 진동(소음)에 의해 작동이 시작될 때 계측계속시간을 의미	1초당 1,024개의 Data측정
3	PSPL	최대 소음레벨 (Peak Sound Pressure Level)	71.6□(A)
4	PPV	최대 입자 진동 속도 (Peak Particle Velocity)로 3성분(L.V.T)성분이 있다	2.03mm/s (Vert성분)
5	ZC Freq	지반진동의 1초당 진동수 즉, 주파수를 말하며 10□이하이면 안전율이 저하됨	23□ (Vert성분)
6	Peak Vector Sum	동일 시간대의 진동 3성분(L.V.T) PPV의 합성치 [eqn: PVS~=~ SQRT { { V}^{2 } + { L}^{2 } + { T}^{2 } }]	2.14mm/s 즉 0.214 kine
7	USBM/OSMRE	미광무국(United Stated Bureau of Mine) 제안한 진동피해판단 Chart	독일 DIN-4105와 대비됨
8	Guide line	이 선 이상 위치에 진동 Data가 나타난다면 건축물에 피해를 줄 수 있음
9	MicA	발파소음 Wave.
10	Tran, Vert, Long	지반진동의 전파과정에서 운동방향에 따른 각성분.

Qus. 13	발파진동 및 소음에 대한 계측행위의 목적은?
Ans. 13	① 공익 증진 ② 이해 당사자간 대화의 구심점 ③ 법적 소송을 회피할 수 있는 자료 ④ 법적 소송에서의 증거자료 ⑤ 발파효율을 증진시킬 수 있는 기술자료 ⑥ 건설비용을 절약할 수 있는 기술자료 ⑦ 작업의 안전성을 증진시킬 수 있는 기술자료 ⑧ 발파작업으로 인한 역기능(환경영향)을 감소시킬 수 있는 기술자료

Qus. 14	진동측정기의 센서설치 요령은?
Ans. 14	① 센서의 설치에 부적당한 장소 - 잔디밭, 풀밭, 느슨한 지반, 부드러운 재질로 된 모든 지점. ② 센서 설치방법 - 센서는 원칙적으로 암반표면, 아스팔트/콘크리트의 표면에 볼팅을 하는 것이 원칙이 며, 양면테이프 또는 급결시멘트나 에폭시수지로서 고정할 수도 있다. 만약, 진동가속도가 1.0g를 초과할 경우에는 볼팅이나 시멘트로 고정하여야 한다. 측정장소가 지반일 경우 진동가속도가 1.0g를 초과시에는 땅속에 매몰하여 측정함 을 원칙으로 한다. 센서 위에 모래주머니를 올려놓는 것은 진동가속도가 0.3g를 초과할 경우에는 인정 하지 않는다.

Qus. 15		미진동발파공법(미진동파쇄기 사용)과 제어발파의 차이점?
Ans. 15			미진동발파 공법		제어발파 공법
□ 시공 개념			발파작업에 의해 발생하는 지반진동의 피해 가 우려되는 지역에 적용하는 미진동공법으 로서 (주)한화에서 생산되는 □Finecker"를 사용하는 시공법		발파대상지역의 암질, 인접 보안물건의 특 성 등을 파악□시험발파□를 통해 진동감쇠특 성을 획득후 □거리~지발당 허용장약량□ 조 견표를 작성하여 매 발파마다 진동측정을 통해 허용진동수준이내의 발파작업이 보장 되는 발파기술을 이용하는 시공법
□ 소요 자원			□암석절취(편절형)의 투입자원과 동일 (단, 폭약변경) □착암기, 에어컴프레서, 착암공, 화약공, 보통인부 □비트 □집토(32Ton 도쟈) □발파보호공(가마니 제작/설치 및 해체), 몰탈(1:1)에 의한 전색(Tamping) □브레이커에 의한 2차 파쇄		□현장 시험발파시 천공속도, 사용폭약량, 뇌관 등의 실제 투입량을 분석하여 적산 □크로울러드릴, 공기압축기, 화약공, 보통인 부 □비트, 롯드, 샹크롯드, 스리브 □집토(32Ton 도쟈) □발파보호공(Heavy Blast Mat) □브레이커에 의한 2차 파쇄
□ 제 원	천공제원		□0.7m(저항선)x0.7m(공간격)x1.2m(깊이)		□암질 및 보안물건에 따라 변화 (1.5m ∼ 3.0m 이내)
	1공파쇄량		□0.588□/공		□암질 및 보안물건에 따라 변화 (3.0□/공 미만)
	1회파쇄량		□3.5m(연장)x1.4m(폭)x1.2m(깊이) = 5.88□		□암질 및 보안물건에 따라 변화
	폭 약 량		□1□당 미진동파쇄기7.0개 □ ( 0.420□/□)		□암질 및 보안물건에 따라 변화 □ 0.3□/□내외
□ 사용 폭약
			① : 미진동파쇄기 및 점화구		② : Emulsion 폭약 및 MS 전기뇌관
□ 폭약 단가			도매가격 : @15,000원/□ (점화구 포함가격) 소매가격 : @21,000원/□ (점화구 포함가격)		도매가격 : 폭약 @ 2,000원/□, : 뇌관 @ 1,300원/개 소매가격 : 폭약 @ 2,600원/□, : 뇌관 @ 1,700원/개
□ 시공상 문제점			□장전후 시멘트 몰탈으로 전색후 하절기 30분, 동절기 60분 이상 양생후 발파 □불연속면이 발달한 암질에서는 Gas가 새 어 파쇄효과 저하 및 소음발생(철포현상) □1회에 11공씩 발파되며, 파쇄된 부분은 완 전히 제거하여 자유면을 확보하여야만 차 기 발파 수행가능		□시험발파를 실시 및 계측분석을 수행하여 야만 함 □화약류 전문 기술자의 기술참여 필수
□ 적용 대상			□콘크리트 및 소량의 암반(연암이하) 파쇄 (파쇄효과의 편차가 심하고 단위 시간당 작업량이 적어 소규모 현장에 선별적으로 적용함)		□발파장소와 보안물건과의 이격거리가 약 50m 이상 이격되면 적용가능. □도심지 재개발, 재건축현장에 적용 □가축 사육시설에 인접한 지역 적용

Qus. 16	일반발파와 제어발파의 차이점?
Ans. 16		일반발파	진동제어발파
적용 대상		골프장건설, 골재생산 채석장, 오지의 도로건설공사 등 작업장 주변에 진동 및 소음 등의 영향이 없는 장소에 적용.	도심지 재건축, 재개발 등의 택지조성공사, 도심지 지하철공사 등 진동/소음의 영향을 받는 보안물건이 근접한 장소에서 적용.
공법 개요		대구경 천공(76m/m이상), 장심도(6∼12m)천공에 천공장의 60∼70%의 폭약을 장전하여 1회 수십∼수백 공을 일시에 발파하는 공법.	소구경(45m/m이내), 저심도(3m내외)의 천공에 소구경, 저폭속의 폭약을 천공장의 40%내외를 장전하여 지연뇌관을 사용, 1회 수공씩 발파하는 방법.
공법 관점		최소의 천공 및 폭약을 사용하여 최대의 파쇄효과를 획득.	발파공해를 법적 허용기준치 이내로 최소화시키면서 소정의 파쇄입도를 획득할 수 있도록 암반을 기술적으로 파쇄하는 방법.
장 점		* 투입 공사비 저렴 * 시공속도 향상 * 2차 파쇄비용 저럼 * 고난도의 기술 적용 불필요	* 직,간접적인 안전사고 예방 * 잠재적 공사저해 요소 사전 배제 (집단민원, 공사중지, 보상/배상 등) * 비발파공법 대비 원가 절감
단 점		* 보안물건 존재할 경우 피해 발생 (구조물, 인체, 가축 및 시설물 등) * 굴착사면의 안정성 저해 * 보상 및 배상 우려 * 사회 문제화 및 원활한 사업추진 방해	* 일반발파 대비 공기, 비용 증가 * 전문기술인력의 설계/감리/계측 필요 * 2차 파쇄비용 증가 * 위해 방지방지시설 추가 소요
천공 제원		천공경 : 76m/m 이상 천공장 : 5.5 ∼ 12.0m 내외 최소저항선 : 2.5∼ 3.5m 천공 간격 : 최소저항선 * 1.0 ∼ 1.3배 이내	천공경 : 45m/m 이내 천공장 : 3.0m 이내 최소저항선 : 1.0m 이내 천공 간격 : 최소저항선 * 1.0배 내외
사용 화약류		화 약 : 다이나마이트 또는 ANFO폭약 뇌 관 : 전기식뇌관 (순발 또는 지발)	화 약 : 저비중, 저폭속폭약 (함수폭약) 뇌 관 : MS 지발뇌관 또는 비전기식뇌관
발파 규모		1회 수백 ∼ 수천 □	미리 설계된 지발당 장약량 범위 이내
안전 조치		장비 인원의 대피 정도 이행	진동제어 설계 적용 및 비산방지 시설 이행 모든 통행인, 차량 및 시설물 보호 조치
계측 행위		시행치 않음.(불필요)	지반진동, 소음 계측 및 분석.
발파 횟수		1회/ 1일 ∼ 수일	수회 ∼ 수 십 회/1일
발파 장면

Qus. 17	최근 건설환경 분쟁의 현황 및 규제기준은?
Ans. 17	□ 중앙환경분쟁조정위원회에 조정을 신청한 총 401건 중 소음·진동분야가 312건(78%)으로 대부분을 차지하고 있으며, 대기분야가 47건(12%), 수질분야 33건(8%), 해양분야 9건(2%) 임 □ 2000년도에도 소음·진동분야피해로 인한 분쟁조정신청사건이 59건으로 전체 신청건수(70 건)의 84%를 차지하여 높은 비율을 점하고 있음 □ 건축물 피해 기준 (지반진동속도) : 0.3cm/sec □ 거주민에 대한 소음 피해 인정 기준 : 70dB(A) 단, 소음은 발생시간에 따라 +10 ∼ + 5 dB(A)를 보정하여 적용함. 2시간 이내 : + 10dB(A) 4시간 이내 : + 5dB(A) □ 가축 및 양식장에 대한 피해 기준 : 관련 전문가의 자문에 의해 규정되어지나 대체로 소음 : 70dB(A), 진동 : 70dB(V)를 제안함. (자원연구소 및 중앙환경분쟁조정위원회)

Qus. 18	단가산출서 상의 화약류 단가와 실거래 가격이 차이가 나는 이유는 ?
Ans. 18	각종 물가자료에 나타나 있는 화약류 단가는 "거래구분 ①□로 이는 □화약류 저장소□를 소유하고 있는 자, 즉 각 지역의 화약류 판매 대리점을 의미함. 일부 대형 채석장을 제외하고는 □화약류 저장소□를 설치하기가 현실적으로 매우 곤란하며 따라서 건설현장에서는 근거리의 대리점과 □일일공급계약□을 체결하여 소매가격 즉, 물가자료상의 □거래구분 ③□으로 구매를 하고 있는 실정이다.

Ans. 18	그러나, 일부 물가자료지(단 1개 뿐)를 제외하고는 모두 □거래가격 ①□의 단가만을 등재한 까닭에 설계시 이를 제대로 반영하지 못한 이유에서 실거래 가격과 약 30∼40% 차이가 발생하게 되었다. (물가자료에서는 거래구분 ②, ③이 구분되어 있음)

Qus. 19	건설표준품셈의 발파에 소요되는 비장약량(kg/□)과 발파패턴설계도의 비장약량(kg/□)이 차이가 나는 이유는?
Ans. 19	우리나라의 건설공사 설계□시공 적산의 기준인 표준품셈이 정부의 주도하에 통일된 시기는 1969년이며, 이때의 주요 발파장비는 인력 착암기 및 일부 Wagon drill이 사용되었으며, 주된 발파방법은 □Slope Cut(수구리발파, 수평천공발파)□으로 발파효과(파쇄도, 대괴발생율, 발파공해 저감 등)는 고려하지 못한 채 오직 절취에 목적을 두었던 발파방법이었다. 본 발파방법은 전체 절취대상에서 천공이 가능한 범위에만 장약, 발파를 하는 이유에서 현재 사용중인 수직천공에 비해 소요 화약량이 매우 적게 반영되었다. 즉, 다음의 그림처럼 비천공, 비장약부분이 절취(비록 대괴의 발생량과 절취면의 불량, 진동공해 등은 증가되지만)되는 까닭에 전반적인 □비장약량□은 감소하게 된다.

Ans. 19

Qus. 20	건설표준품셈상 □흙깍기, 발파암(크로울러 드릴)□발파의 제원은 어느 정도인가?
Ans. 20	일반 토공의 암석절취는 터널공사의 발파패턴도와 같은 구체적인 도면 및 설계배경이 없는 관계로 건설표준품셈의 □발파암(크로울러 드릴)□ 의 내용을 바탕으로 시공개념을 분석하면 다음과 같다. 발파공에서는 최소 1공당 1개의 뇌관이 소요되므로 평균 □12.5□/1공□ 규모의 발파를 위미하며, 건설공사시 수행되는 수직천공 발파의 □비장약량□은 약 0.40kg/□를 표준으로 하

Ans. 20	기 때문에 1공당 장약량은 □5.0kg/1공□ 정도인 발파규모가 된다. 만약, 해당지역에서 □시험발파□를 통한 회귀분석에서 진동 및 소음규제기준을 준수할 수 있는 □지발당 장약량□이 5.0kg 인 거리를 초과하는 영역은 □크로울러 드릴□발파 즉, 일반발파로 적용할 수 있겠으며 이내의 영역은 □제어발파□를 적용하여야 할 것이다. 1공당 5.0kg 정도의 장약량을 사용할 수 있는 표준 발파패턴은 천공심도 4.5m, 저항선 1.8m, 공간격 2.1m 내외이다. 건설발파에서는 1공당 파쇄량이 0.5□∼수 백□까지 그 범위가 다양하나 소요되는 뇌관은 보통 1공당 1개임을 고려한다면 현행 □건설표준품셈□에서 획일화된 발파 품은 현실화되어야 할 것이다.

Qus. 21	발파작업시 발생할 수 있는 환경관련 문제에 대한 대책 방안은 ?
Ans. 21	인위적인 노력으로 영향을 제거할 수 있는 사항	♤ 비산먼지 ♤비산석(Fly Rock)	♤1.천공작업시 집진기 부착된 천공기 사용. 2.천공중 바닥면에 쌓인 천공분의 제거 또는 살수 3.공사장주변 분진비산방지망 설치 4.공사장내 살수차 운용 ♤1.중량 발파매트 사용 (Heavy Blast Mat) 2.이동식 가설 방호벽 사용 (필요시) 3.발파설계시 고려 □ 적절한 최소저항선 확보 □ 충분한 전색장 확보 □ 기폭시차 검토 □ 벤치의 강성도 검토 (계단높이/저항선≤ 3) □ 기폭순서 및 방향 검토 4. 천공작업시 암반의 결함(공동,Seam 등) 확인
	발생 그 자체는 제거할 수 없지만 적절한 조치로 영향을 최소화 할 수 있는 사항	♤지반진동 ♤폭풍압/소음	♤ 1.암반의 조건에 부합되는 폭약선정 2.소구경천공 3.지발뇌관사용 (LP/MS전기뇌관, Nonel System 등) 4.적절한 자유면 확보 (공저부의 구속도 완화) 5.계측결과의 FEED BACK으로 최적의 발파패턴 도출 6.(필요시) 비발파 보조굴착공법 채택 ♤ 1.충분한 전색장 확보 2.열간 적정시차 선정 장벽효과 (Curtain effect)유도 3.발파매트 사용 4.발파시간 조절 (대기 역전현상에 주의) 5.발파시 경보음 발성으로 주민 동요 예방 6.기폭순서의 엇갈림 방지로 공발/철포현상 방지 7.공경효과(Decoupling effect)를 이용한 발파설계 8.저폭속 폭약 사용 9.인근건물방향으로 Blast fence 설치

Qus. 22	화약류의 취급 및 발파작업시 발생한 안전사고 사례는?
Ans 22		발생장소	사 고 개 요	피해사항	사고원인
88.01.11		부여군 외산면 소재 우량탄광	광산에서 폭약 150kg,뇌관 24개, 도화선 49m를 장약, 점화후 대피중 폭발, 비석에 의한 사고발생	사망 2명	안전 거리 미확보
89.08.07		전남 화순군 동면 북암리	채탄발파를 위하여 장약 후 대피도중 폭발 비석에 흉부를 맞아 사망한 사고	사망 1명 경상 1명	안전 거리 미확보
90.07.18		영월군 서면 광진 2리	현대시멘트 제2호터널 수평 580m 수직 54m 지점에서 천공과 장약 작업을 마치고 발파준비(전기발파)를 하던 중 낙뢰에 의해 전폭약포 및 장약이 폭발	사망 3명	낙뢰시 전기발파
90.08.20		강원 평창군 방림면 방림 3리	화약류 취급 자격이 없는 사람들이 천공 장약 작업 중 마찰에 의한 충격으로 뇌관이 폭발	사망 1명 중상 1명 경상 5명	무자격자 임의 발파
90.09.12		점촌시 불정동 산 2-1	탄광 내에서 보항 작업 중 붕락 발파를 위해 폭약에 도화선을 조립, 막장 천정에 붙인 것이 떨어지면서 경사면을 따라 피해자 작업장소에서 폭발	사망 1명	안전 수칙 불이행
90.12.03		정선군 북면 구절리	갱구로부터 약 1445m 거리에 있는 채탄 막장에서 천공 작업 및 장약을 마치고 발파공에 점화 후 대피하던중 발파공이 폭발	사망 1명 중상 1명	안전 거리 미확보
91.06.26		용인군 이동명 서리 산 212	지하 20m, 길이 200m, 직경 20cm의 배수관을 함몰시키기 위하여 배수관의 중앙부분에 폭약 75kg, 전기뇌관 3개를 장약하여 발파하였으나 발파지점에서 120m 떨어진 곳에 있던 대피자들이 배수관을 통하여 전달, 집중된 폭풍에 날려 사고가 발생	사망 1명 중상 1명	기타 (폭풍압에 대한 인식 부족)
92.02.23		서울시 구로구 가리봉동 89-138	통신구 굴착작업중 암반제거 발파시 메지 불량으로 폭음에 의한 인근 건물의 유리창이 파손된 사고	인접건물 유리파손	안전 수칙 불이행
92.04.09		서울시 강남구 세곡동 107-19	지하철 공사장에서 불법으로 은닉한 전기뇌관을 호기심으로 건전지에 연결하다가 폭발	중상 2명	불법은닉

발생일		발생장소	사 고 개 요			피해사항		사고원인
92.06.19		서울시 중구 광희동 1가 202	지하철 공사장에서 불발폭약이 남아 있는 구멍에 천공 작업중 폭발하자 부상자 후송후 은닉중인 잔량을 분리 소각하다 전폭약포 폭발			중상 3명		불발폭약 구멍에 재천공
93.06.21		서울시 서초구방배2동 금정-사당간 지하철 공사	장약 후 작업대를 제거하는 순간 폭발			중상 1명 경상 1명		순간 누전으로 추정
93.03.27		서울 성동구 금호2가 398	지하철 5-28공구 수직구 개착 폭약장진 작업중 누설전류로 인하여 장약된 폭약이 폭발, 착암공등 장약 보조원이 사상함			사망 1명 경상 1명		누설전류 측정 불이행
93.03.28		부산시 북구 덕천동 인근 경부선 철도	지하 30m지점에서 전력구 굴착공사구간 연약 지반에 대한 NATM공법 적용과 지하수 및 토사유출에 따른 지반 공동화가 초래되어 발파 및 열차진동에 의해 지반붕괴			사망 : 77명 부상 :139명		기타 (무리한공사, 차수 및 지반 개량공사기피)
93.05.13		전북 무주군읍 적상면 괴복리	터널굴착 공사중 암반제거를 위한 장약(전기발파)후 발파대기 장소로 가던중 낙뢰로 인한 폭발사고			부상 7명		낙뢰시 전기발파
94.06.26	전북 남원시 광치동 회치마을소재 농수로 터널			착암공이 화약관리보안 책임자가 없는 사이 갱내에 폭약 50kg과 뇌관 등을 장착후 전선 철거작업을 하면서 철수중 폭발	사망 1명 중상 2명		무자격자 임의발파
95.08.05	대구동구 신암 5동 지하철 공사장			전일 천공한 공구에 폭약 50kg, 전기뇌관 120개를 장진하던중 건물훼손을 우려 발파중지를 요구해 화약관리보안 책임자가 뇌관을 모두 제거 회수하고 나머지 폭약을 인부 5명에게 제거 지시한 바 빠르게 제거코자 폭약을 불에 태우던중 약 5분후 폭발함	사망 1명 중상 2명 경상 1명		폐기 기술상 기준위반
98.09.24	서울시 강남구 개포동 산 180 지하철 분당선 5공구			약 34m 지하의 110m지점에서 폭약 65kg(천공당 250g∼300g)을 장약하고 약 100여m 대피하여 발파중 측량 실습생이 대피하지 않아 비산된 돌에 머리, 어깨등을 맞아 사망	사망 1명				안전 거리 미확보
00.05.06	경북 청도군 매전면 남양2리청도광산			화약 주임 000씨가 사용 하다 남은 다이너마이트를 소각 하려다 다이너마이트가 폭발 사망	사망 1명				폐기 기술상 기준위반

발생일	발생장소	사 고 개 요	피해사항	사고원인
00.06.09	충남 천안시 광덕면 무학리 천안∼논산간 고속도로 터널	터널 굴진을 위해 상부 반단면 천공 완료후 화약 장전 작업중 대기 불안정으로 기습 폭우를 동반한 낙뢰 발생으로 터널 하단부의 폭약이 폭발	사망 2명 부상 6명	낙뢰시 전기발파
00.06.29	전남 영광군 영광읍 학정리 서해안 고속도로 터널	터널 발파를 위해 장약작업을 마진후 대피 하는 도중 갑작스런 일기변화로 인해 낙뢰가 발생하여 장약된 화약이 폭발	사망 1명 부상 2명	낙뢰시 전기발파
01.01.19	전북 순창군 월정지구 농업용수 가배수 터널	터널굴착 공사중 장약작업시 원인불명의 폭발사고 발생	사망 5명	원인 불명 (전기발파)

이와같은 발파작업으로 인한 사고발생을 유형별로 정리하면 아래와 같다.

구 분		발파 사고 원인	대 책
A	안전거리 미확보	□발파시 안전거리를 확보하지 하여 비석에의한 사고 발생	□발파시 충분한 안전거리 확보(대형 대피소 활용)
B	불발공 재천공	□발파후 잔류약 확인 못하여 천공 작업중 타격력에 의하여 발파사고 발생	□잔류약 확인 철저 발견시 관리자에 의하여 불발 처리(고압수, 재 발파)
C	누설전류	□전기뇌관이 발화하는 최소점화전 류는약0.3∼0.4A(암페어)이하이므로 점검(누선전류측정)미비로 인하여발 파 사고 발생	□터널내에 누설전류 차단기 설치하고 장약 작업 전에 누설전류 측정을 실 시하여 안전 확인 후 작업실시
D	낙뢰	□뇌관은 전기회로 구성시 최소3∼4 mJ의 에너지, 전기회로 차단경우 에는 최소 64mJ로 기폭되므로낙뢰 시에는 수십만 KV의 전압 발생되 므로 지전류를 타고 발파 사고 발생.	□낙뢰 경보기를 설치하고 화약 취급소 에는 반듯이 피뢰침을 설치
E	무자격자 임의발파	□화약관리 책임자 없이 임의 장약 작업시 폭발 사고 발생	□관리 책임자로부터 작업지시
F	폐기상 기준위반	□잔류약 발생시 회수하여 소각중 폭약의 폭발 발생	□폐기상 법규 기준에 따라 폐기
G	정전기	□ANFO 작업시 정전기발생에 의한 폭발 발생	□내정전기뇌관, 비전기뇌관의 사용
H	기타	□폭풍압의 인식 부족으로 인한사고 □무리한 공기 단축으로 발파작업 강행시 지반 붕괴	□작업 지시전 화약의 충분한 안전교육 실시

발파사고 사고 유형별 분석

구 분		빈 도 수
A	안전거리미확보	9
B	불발공 재천공	2
C	누설전류	4
D	낙뢰	5
E	무자격자임의발파	15
F	페기상 기준위반	3
G	정전기	1
H	기타	3
TOTAL		42